**Käyttöohje**

Kun virta kytketään päälle, asetetaan ensin kellonaika:

Kellonaika vähenee käyttäen **[SW3]** -nappulaa, tai etenee käyttäen **[SW2]** -nappulaa.   
Ajan säätönopeutta on mahdollista nopeuttaa painamalla ensin pohjaan **[SW3] + [SW2]**, jonka jälkeen päästetään irti joko **[SW3]** tai **[SW2]** riippuen mihin suuntaan haluat säätää aikaa. (pohjaan jäävä nappula = suunta).

Lopuksi valittu aika hyväksytään painamalla kertaalleen **[SW4]**, jonka jälkeen tilaksi tulee ”Curr” eli *nykyinen aika*.

Ensikäynnistyksen jälkeen:

Tilaa vaihdetaan pitämällä **[SW4]** -nappulaa pohjassa kunnes näyttöön ilmaantuu teksti, joka ilmaisee valitun tilan. *(Tilan vaihto ei vaikuta kellonaikaan, ellei sen tarkoitus ole muuttaa sitä)*

*(Tila 1: CURR/nykyinen aika. Tila 2: ALAR/herätyskello.)*

CURR -tila:

Tässä tilassa näet *tämänhetkisen kellonajan*. Sitä voidaan myös muuttaa painamalla samanaikaisesti **[SW4] + [SW3] + [SW2]**, jonka jälkeen näytössä vilahtaa *”EDIT*” -teksti, joka ilmaisee, että muokataan *kellonaikaa*. Valittu kellonaika *tallennetaan* painamalla **[SW4]** -nappulaa.

ALAR -tila:

Tässä tilassa voit asettaa tai poistaa asetetun herätysajan. Herätysaika siirtyy ”*vasemmalle*” käyttäen **[SW3]** -nappulaa tai ”*oikealle*” käyttäen **[SW2]** -nappulaa.   
Ajan säätönopeutta on mahdollista nopeuttaa painamalla ensin pohjaan **[SW3] + [SW2]**, jonka jälkeen päästetään irti joko **[SW3]** tai **[SW2]** riippuen mihin suuntaan haluat säätää herätysaikaa. (pohjaan jäävä nappula = suunta).

Lopuksi valittu herätysaika otetaan käyttöön painamalla samanaikaisesti **[SW4] + [SW2]**, jonka jälkeen tilaksi vaihtuu automaattisesti ”Curr”.

Aktivoitunut herätys kuitataan painamalla **[SW2]** -nappulaa kertaalleen. Mikäli herätysaikaa ei ole vielä saavutettu, sen voi kumota painamalla samanaikaisesti **[SW4] + [SW3] + [SW2].**

**(Toimii 5V -jännitteellä)**